|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大屏幕融合系统** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **描述** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 融合主机 | 华硕 | P8Z77-V lk2 |  | 块 | 1 |  |  |
| 七彩虹 | 650 1G DDR5 |  | 块 | 1 |  |  |
| Intek | i3-3220(3.3.GHZ) |  | 块 | 1 |  |  |
| 金士顿 | 4GDDR3 |  | 条 | 1 |  |  |
| 希捷 | 500G 7200RPM |  | 块 | 1 |  |  |
| 4U工控机箱（长城额定500W电源） |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 罗技MK270套装 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| USB2.0延长线 | 3米/ 10米 |  | 条 | 2 |  |  |
| 2 | 计算机信号采集卡 | Datapath/英国 | Vision RGB-E2s | 2\*DVI输入，支持VGA,YUV,HDMI转换输入 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 融合、采集软件 | 易联/中国 | EL02-02 | 具有几何校正、边带生成、边缘消隐、信号任意开窗放大缩小的功能 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 安装调试 | 易联/中国 |  | 融合设备安装、调试，按次收费 | 次 | 1 |  |  |
| 5 | 吊架 | 海力展工程吊架2M |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | DVI线 |  | 工程专用 | 30M | 条 | 2 |  |  |
| 7 | 投影仪 | 丽讯 | D6510 | 亮度：6500 ISO21118流明，分辨率：1024\*768，对比度：3000：1，0.7″DMDDDP2431解码芯片，重量：17KG，280W智能双灯系统\色彩校正与匹配对应融合使用\7?24小时连续工作时间\5种可选电动镜头\专业电动镜头， | 台 | 2 |  |  |