|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统类别** | **名称** | **型号规格及配置** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | **显示终端设备** | **投影机** | 索尼 VPL-F600X | 台 | 2 |  | ￥0.00 |
| 树叶幕布 | 350寸4：3 定制幕布 | 幅 | 1 |  | ￥0.00 |
| 投影单元吊架 | 专用投影机吊架 | 套 | 1 |  | ￥0.00 |
|  | **图像变形器** | ATER AGT-D1 | 1.支持对各种分辨率图像进行几何变形操作，消除图像呈现的几何误差，或实现艺术化的图像变形功能。2.高达1920x1200的多种分辨率格式图像几何任意变形 3.各种低分辨率图像解析转化功能 4.图像调节特性，包括亮度、对比度、颜色以及横向和纵向定位 | 个 | 1 |  | ￥0.00 |
| 2 | **线材** |  | DVI线若干 电源线若干 RGB线若干 | 套 | 1 |  | ￥0.00 |
| 3 | **安装调试费用** |  |  | 套 | 1 |  | ￥0.00 |
|  | **显示终端设备小计** |  |  |  |  |  | ￥0.00 |